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ALLEGATO D
MODELLO SCHEDA OFFERTA TECNICA





IMPORTANTE

L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della documenazione tecnica presentata adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituire segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.


MODALITA’ DI COMPILAZIONE
Il presente allegato andrà compilato nella colonna “Valore offerto”:
· nei campi vuoti andrà indicato il valore offerto;
· nei campi sì/no andrà barrata la casella di interesse.


Spett.le
Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Malé
Via alla Croce, 11
38027 MALÉ (TN)


Oggetto: FORNITURA DI N° 1 APS (AUTOPOMPA SERBATOIO) di terza categoria per la dotazione di servizio del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Malé

	Il sottoscritto / legale rappresentante o procuratore

	[bookmark: Testo2]     


	
	
	

	per l’impresa singola/capogruppo

	[bookmark: Testo3]     




(In caso di imprese in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti costituendo

	Il sottoscritto / legale rappresentante (o agente munito di procura)

	     


	per l’impresa mandante 1

	     




	Il sottoscritto / legale rappresentante (o agente munito di procura)

	     


	per l’impresa mandante 2

	     




	     



in nome e per conto degli operatori economici che rappresentano

OFFRE/OFFRONO

le seguenti prestazioni migliorative:



	CARATTERISTICHE
	Parametro base
	VALORE OFFERTO

	1) CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MIGLIORATIVE AUTOTELAIO

	

	1.1
	Potenza del motore
	≥ 136 kW
	     

	1.2
	Altezza massima del veicolo in ordine di marcia
	≤ 3.100 mm
	     

	1.3
	Lunghezza massima del veicolo in ordine di marcia
	≤ 6.000 mm
	     

	1.4
	Passo tra il primo e il secondo asse
	≥ 3.400 mm
	     

	1.5
	Massa complessiva a pieno carico
	≥ 10.000 kg
	     

	1.6
	Portata massima asse anteriore
	≥ 5.000 kg
	     

	1.7
	Portata massima asse posteriore
	≥ 5.800 kg
	     

	1.8
	Capacità serbatoio carburante
	≥ 120 litri
	     

	1.9
	Capacità serbatoio Ad Blue
	≥ 20 litri
	     

	2) CARATTERISTICHE TECNICHE FUNZIONALI MIGLIORATIVE ALLESTIMENTO

	2.1
	Portata massima della pompa antincendio media pressione a 10 bar 
	≥ 2.500 l/min
	     

	2.2
	Portata massima della pompa antincendio alta pressione a 40 bar 
	≥ 400 l/min
	     

	2.3
	Altezza massima colonna fari 
	≥ 4.500 mm
	     

	2.4
	Potenza massima di illuminazione colonna fari
	≥ 30.000 lm
	     

	2.5
	Comandi colonna fari integrati nel sistema CAN-BUS 
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.6
	Capacità serbatoio acqua
	≥ 2.000 litri
	     

	2.7
	Capacità serbatoio schiuma
	≥ 100 litri
	     

	2.8
	Lunghezza naspo alta pressione
	≥ 50 m
	     

	2.9
	Livello sonoro pompa di aspirazione e mandata
	≤ 85 dB
	     

	2.10
	Sistema automatico controllo temperatura pompa centrifuga
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.11
	Presenza supporti per tutte le calotte cieche Storz B e C presenti sul veicolo
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.12
	Scaletta di accesso al tetto con sporgenza nulla a riposo
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.13
	Rullo scorrimento attrezzature dal tetto posteriore
	/
	|_| SI
	|_| NO

	3) CERTIFICAZIONI

	3.1
	Possesso della certificazione ISO 9001 (allegare copia semplice della certificazione posseduta)
	/
	|_| SI
	|_| NO

	3.2
	Possesso della certificazione ISO 14001 (allegare copia semplice della certificazione posseduta)
	/
	|_| SI
	|_| NO

	3.3
	Possesso della certificazione di cui all’art.46-bis D.L. 198 del 11/04/2006 (certificazione rilasciata da ente accreditato ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 e conforme alla UNI/PdR 125:2022) - (allegare copia semplice della certificazione posseduta e/o documentazione attestante l’equivalenza)
	/
	|_| SI
	|_| NO

	4) ASSISTENZA POST VENDITA

	4.1
	Distanza del centro di assistenza dell’autotelaio di base dalla sede del Corpo Vigili del fuoco Volontari di Malé, Via alla Croce n. 11 – 38027 Malé (TN), espressa in km stradali (riferimento Google Maps@)
	/
	     

	Indicare la denominazione/ragione sociale e indirizzo completo della sede del centro designato per l’assistenza tecnica dell’autotelaio:

	     

	4.2
	Distanza del centro di assistenza dell’allestimento antincendio dalla sede del Corpo Vigili del fuoco Volontari di Malé, Via alla Croce n. 11 – 38027 Malé (TN), espressa in km stradali (riferimento Google Maps@)
	/
	     

	Indicare la denominazione/ragione sociale e indirizzo completo della sede del centro designato per l’assistenza tecnica dell’allestimento:

	     

	5) TEMPI DI CONSEGNA

	

	5.1 
	Termine di consegna ai sensi dell’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto – norme amministrative offerto (indicare il tempo di consegna previsto, espresso in giorni naturali consecutivi)
	300 gg. naturali consecutivi
	     




	
Operatore 1 (singolo/capogruppo mandatario)
Nominativo      

	Operatore 2 (mandante)
Nominativo      


	Operatore 3 (mandante)
Nominativo      

	Operatore 4 (mandante)
Nominativo      




Luogo      		Data Fare clic o toccare qui per immettere una data.


documento firmato digitalmente


	N.B. Terminato l’inserimento dei dati richiesti nei campi attivi, salvare il file e procedere alla conversione dello stesso in formato pdf/A. Proseguire poi con l’apposizione della/e firma/e digitale/i secondo quanto prescritto dall’avviso di gara
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