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ALLEGATO D
MODELLO SCHEDA OFFERTA TECNICA





IMPORTANTE

L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della documenazione tecnica presentata adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituire segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.


MODALITA’ DI COMPILAZIONE
Il presente allegato andrà compilato nella colonna “Valore offerto”:
· nei campi vuoti andrà indicato il valore offerto;
· nei campi sì/no andrà barrata la casella di interesse.


Spett.le
Corpo Vigili del fuoco Volontari di Ossana
Via dell’Artigianato, 29
38026 Fucine di Ossana (TN)
Oggetto: Fornitura di AUTOMEZZO ANTINCENDIO - N.1 AUTOPOMPA SERBATOIO di prima categoria.

	Il sottoscritto / legale rappresentante o procuratore

	[bookmark: Testo2]     


	
	
	

	per l’impresa singola/capogruppo

	[bookmark: Testo3]     




(In caso di imprese in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti costituendo

	Il sottoscritto / legale rappresentante (o agente munito di procura)

	     


	per l’impresa mandante 1

	     




	Il sottoscritto / legale rappresentante (o agente munito di procura)

	     


	per l’impresa mandante 2

	     




	     



in nome e per conto degli operatori economici che rappresentano

OFFRE/OFFRONO

le seguenti prestazioni migliorative:



	CARATTERISTICHE
	Parametro base
	VALORE OFFERTO

	1) CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MIGLIORATIVE AUTOTELAIO

	

	1.1
	Spessore del telaio 
	≥ 9 mm 
	     

	1.2
	Lunghezza cabina bassa compresa fra 1800 e 1900 mm
	/
	|_| SI
	|_| NO

	1.3
	Coppia frenante del Retarder o sistema di frenata idraulica equivalente
	≥ 4500 Nm
	     

	1.4
	Potenza del motore
	≥ 370 CV
	     

	1.5
	Coppia massima motore 
	≥ 1800 Nm
	     

	1.6
	Passo
	≤ 3.600 mm
	     

	1.7
	Alimentazione combinata con HVO
	/
	|_| SI
	|_| NO

	1.8
	Terzo pedale fisico per frizione
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2) CARATTERISTICHE TECNICHE FUNZIONALI MIGLIORATIVE ALLESTIMENTO

	2.1
	Pannello di controllo APS in cabina di guida sia touch screen che pulsanti fisici, con 5 pulsanti lato dx e 5 pulsanti lato sn
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.2
	Pannello di controllo posteriore quadro pompa sia touch screen che pulsanti fisici, con 6 pulsanti lato dx e 6 pulsanti lato sn
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.3
	Controtelaio in acciaio inox
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.4
	Serbatoi schiuma in acciaio inox
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.5
	Serbatoio acqua in acciaio inox
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.6
	N. 2 indicatori led di livello acqua esterni al veicolo (uno per lato), composti da n. 4 barre verticali blu e n. 1 rossa, con accensione della barra rossa con livello inferiore al 20%
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.7
	N. 2 indicatori led di livello liquido schiumogeno (uno per lato), composti da n. 4 barre verticali arancio e n. 1 rossa, con accensione della barra rossa con livello inferiore al 15%
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.8
	Avvolgitore elettrico dotato di rulliera estraibile, con fuoriuscita automatica dalla sagoma del veicolo durante le fasi di svolgimento e riavvolgimento del tubo, mediante sistema assistito da pistoni a gas.
Gruppo motore, freno e frizione di sicurezza integrato all’interno del tamburo, in posizione protetta da urti accidentali e infiltrazioni.
Scorrimento del tubo, durante le operazioni di svolgimento e riavvolgimento, senza interferire o urtare la carrozzeria dell’allestimento
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.9
	Portata pompa iniezione schiuma pura > di 13,5 l/min 
	13 l/min
	     

	2.10
	Regolazione della percentuale di schiumogeno impostabile con incrementi massimi di 0,05%
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.11
	Sistema automatico di lavaggio e asciugatura dell’impianto CAFS, comprendente tubazioni, camere di miscelazione, iniettori ed elettrovalvole, con attivazione tramite icone dedicate “lavaggio” e “asciugatura”
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.12
	Selezione, tramite preset disponibile sia su pulsante che su pannello touch screen, della schiuma extra secca, secca e bagnata per ciascuna mandata CAFS
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.13
	Autonomia residua e livelli residui di acqua/schiuma sempre visibili su display (indicati in litri, %, minuti di autonomia)
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.14
	Rappresentazione schematica sullo schermo posteriore di dove si sta erogando la schiuma CAFS, con il veicolo visto dall’alto.
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.15
	Attivazione CAFS tramite frizione elettromagnetica monodisco a secco sull’albero di trasmissione con controllo e diminuzione del numero di giri PTO in fase di aggancio e sgancio della frizione
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.16
	Sistema CAFS progettato, realizzato e integrato dal medesimo costruttore dell’allestimento ovvero da società appartenente allo stesso gruppo societario (se società del gruppo allegare la documentazione societaria prevista al punto 14.1 dell’avviso di gara)
	/
	|_| SI
	|_| NO

	3) ASSISTENZA POST VENDITA

	3.1
	Distanza del centro di assistenza dell’autotelaio di base dalla sede del Corpo dei Vigili del fuoco volontari Ossana, Via dell’Artigianato n. 29 -  38026 Fucine di Ossana (TN), espressa in km stradali (riferimento Google Maps@)
	/
	     

	Indicare la denominazione/ragione sociale e indirizzo completo della sede del centro designato per l’assistenza tecnica dell’autotelaio:

	     

	3.2
	Distanza del centro di assistenza dell’allestimento antincendio dalla sede del Corpo dei Vigili del fuoco volontari Ossana, Via dell’Artigianato n. 29 -  38026 Fucine di Ossana (TN), espressa in km stradali (riferimento Google Maps@)
	/
	     

	Indicare la denominazione/ragione sociale e indirizzo completo della sede del centro designato per l’assistenza tecnica dell’allestimento:

	     




	
Operatore 1 (singolo/capogruppo mandatario)
Nominativo      

	Operatore 2 (mandante)
Nominativo      


	Operatore 3 (mandante)
Nominativo      

	Operatore 4 (mandante)
Nominativo      




Luogo      		Data Fare clic o toccare qui per immettere una data.


documento firmato digitalmente


	N.B. Terminato l’inserimento dei dati richiesti nei campi attivi, salvare il file e procedere alla conversione dello stesso in formato pdf/A. Proseguire poi con l’apposizione della/e firma/e digitale/i secondo quanto prescritto dall’avviso di gara
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