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ALLEGATO D
MODELLO SCHEDA OFFERTA TECNICA





IMPORTANTE

L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della documenazione tecnica presentata adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituire segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.


MODALITA’ DI COMPILAZIONE
Il presente allegato andrà compilato nella colonna “Valore offerto”:
· nei campi vuoti andrà indicato il valore offerto;
· nei campi sì/no andrà barrata la casella di interesse.


Spett.le
Corpo Vigili del fuoco Volontari di Segonzano
Fraz. Scancio, 26
38047 SEGONZANO (TN)

Oggetto: Fornitura di AUTOMEZZO ANTINCENDIO - N.1 AUTOPOMPA SERBATOIO di seconda categoria per la dotazione di servizio del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Segonzano.

	Il sottoscritto / legale rappresentante o procuratore

	[bookmark: Testo2]     


	
	
	

	per l’impresa singola/capogruppo

	[bookmark: Testo3]     




(In caso di imprese in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti costituendo

	Il sottoscritto / legale rappresentante (o agente munito di procura)

	     


	per l’impresa mandante 1

	     




	Il sottoscritto / legale rappresentante (o agente munito di procura)

	     


	per l’impresa mandante 2

	     




	     



in nome e per conto degli operatori economici che rappresentano

OFFRE/OFFRONO

le seguenti prestazioni migliorative:



	CARATTERISTICHE
	Parametro base
	VALORE OFFERTO

	1) CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MIGLIORATIVE AUTOTELAIO

	

	1.1
	Potenza del motore.
	≥ 228 kW
	     

	1.2
	Passo.
	tra 3.500 e 3.800 mm
	     

	1.3
	Altezza massima.
	≤ 3.300 mm
	     

	1.4
	Lunghezza massima.
	≤ 7.100 mm
	     

	1.5
	Larghezza.
	≤ 2.500 mm
	     

	1.6
	Fari anteriori del veicolo protetti da griglie metalliche.
	/
	|_| SI
	|_| NO

	1.7
	Freno di stazionamento supplementare che agisca sull'asse anteriore.
	/
	|_| SI
	|_| NO

	1.8
	Sistema antiarretramento per assistenza alla partenza in salita.
	/
	|_| SI
	|_| NO

	1.9
	Sistema ASR.
	/
	|_| SI
	|_| NO

	1.10
	Serbatoio Urea (AD-BLUE) riscaldato.
	/
	|_| SI
	|_| NO

	1.11
	Filtro carburante con separatore di condensa e riscaldato.
	/
	|_| SI
	|_| NO

	1.12
	Sospensioni posteriori pneumatiche.
	/
	|_| SI
	|_| NO

	1.13
	Portata massima asse/sospensioni anteriore.
	≥ 6.000 kg
	     

	1.14
	Portata massima asse/sospensioni posteriore.
	≥ 10.000 kg
	     

	2) CARATTERISTICHE TECNICHE FUNZIONALI MIGLIORATIVE ALLESTIMENTO

	2.1
	Pannelli di protezione antiurto per le serrande all’interno della furgonatura quando aperte
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.2
	Pompa idrica completamente rivestita ed insonorizzata
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.3
	Portata nominale della pompa antincendio a 10 bar e 3 m di prevalenza.
	≥ 3.500 l/min
	     

	2.4
	Attivazione della pompa idrica tramite un solo comando con acqua sulle mandate in pressione preimpostata. 
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.5
	Portata pompa schiumogeno
	≥ 45 l/min
	     

	2.6
	Sistema CAFS: portata d'aria massima dell'impianto CAFS.
	≥ 3.000 l/min
	     

	2.7
	Pompa antincendio di produzione del produttore dell'allestimento.
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.8
	Pompa schiumogeno e CAFS di produzione del produttore dell’allestimento.
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.9
	Varie percentuali contemporanee di schiumogeno sulle singole mandate.
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.10
	Sistema CAFS: svuotamento e pulizia manichette e camera di miscelazione CAFS tramite aria compressa prodotta dall'impianto.
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.11
	Sistema CAFS: azionamento sistema CAFS tramite uso di un solo comando.
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.12
	Sistema CAFS: composizione della schiuma secca o bagnata con più di 5 passi intermedi.
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.13
	Lampeggianti blu laterali ECE-R65 su tutta lunghezza, senza alcuna interruzione, dell'allestimento antincendio.
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.14
	Portellone posteriore vano pompa in acrilico semitrasparente ed oscurato a protezione di antifrantumazione.
	/
	|_| SI
	|_| NO

	3) ESTENSIONE GARANZIE

	3.1
	Estensione della garanzia oltre al minimo richiesto per autotelaio di base, espressa in anni (indicare le annualità intere aggiuntive rispetto al parametro base pari a 2 anni)
	2 anni
	     

	3.2
	Estensione della garanzia oltre al minimo richiesto per l’allestimento, espressa in anni (indicare le annualità intere aggiuntive rispetto al parametro base pari a 2 anni)
	2 anni
	     

	4) ASSISTENZA POST VENDITA

	4.1
	Distanza del centro di assistenza dell’autotelaio di base dalla sede del Corpo dei Vigili del fuoco volontari Segonzano, Fraz. Scancio n. 26 - 38047 Segonzano (TN), espressa in km stradali (riferimento Google Maps@)
	/
	     

	Indicare la denominazione/ragione sociale e indirizzo completo della sede del centro designato per l’assistenza tecnica dell’autotelaio:

	     

	4.2
	Distanza del centro di assistenza dell’allestimento antincendio dalla sede del Corpo dei Vigili del fuoco volontari Segonzano, Fraz. Scancio n. 26 - 38047 Segonzano (TN), espressa in km stradali (riferimento Google Maps@)
	/
	     

	Indicare la denominazione/ragione sociale e indirizzo completo della sede del centro designato per l’assistenza tecnica dell’allestimento:

	     

	5) TEMPI DI CONSEGNA

	

	5.1 
	Termine di consegna ai sensi dell’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto – norme amministrative offerto (indicare il tempo di consegna previsto, espresso in giorni naturali consecutivi)
	530 gg. naturali consecutivi
	     




	
Operatore 1 (singolo/capogruppo mandatario)
Nominativo      

	Operatore 2 (mandante)
Nominativo      


	Operatore 3 (mandante)
Nominativo      

	Operatore 4 (mandante)
Nominativo      




Luogo      		Data Fare clic o toccare qui per immettere una data.


documento firmato digitalmente


	N.B. Terminato l’inserimento dei dati richiesti nei campi attivi, salvare il file e procedere alla conversione dello stesso in formato pdf/A. Proseguire poi con l’apposizione della/e firma/e digitale/i secondo quanto prescritto dall’avviso di gara
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