	






ALLEGATO D
MODELLO SCHEDA OFFERTA TECNICA





IMPORTANTE

L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della documenazione tecnica presentata adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituire segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.


MODALITA’ DI COMPILAZIONE
Il presente allegato andrà compilato nella colonna “Valore offerto”:
· nei campi vuoti andrà indicato il valore offerto;
· nei campi sì/no andrà barrata la casella di interesse.
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UNIONE DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI 
Distretto di Pergine Valsugana
						Viale dell’Industria n. 4
						38057 Pergine Valsugana (TN)

Oggetto: FORNITURA DI N. 1 AUTOMEZZO ANTINCENDIO – AUTOSCALA AUTOMATICA, CON ALTEZZA 30 M, PER LA DOTAZIONE DI SERVIZIO DELL’UNIONE DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL DISTRETTO DI PERGINE VALSUGANA

	Il sottoscritto / legale rappresentante o procuratore

	[bookmark: Testo2]     


	
	
	

	per l’impresa

	[bookmark: Testo3]     




(In caso di imprese in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti costituendo

	Il sottoscritto / legale rappresentante (o agente munito di procura) – in qualità di delegataria

	     


	per l’impresa

	     




	Il sottoscritto / legale rappresentante (o agente munito di procura) – in qualità di delegataria

	     


	per l’impresa

	     




	     



in nome e per conto degli operatori economici che rappresentano

OFFRE/OFFRONO

le seguenti prestazioni migliorative:




	CARATTERISTICHE
	Parametro base
	VALORE OFFERTO

	1. Caratteristiche autotelaio

	1.1
	Potenza del motore 
	225 kW
	[bookmark: Testo1]     

	1.2
	Passo  tra il primo e il secondo asse
	 4.800 mm
	     

	1.3
	Lunghezza massima
	 10500 mm
	     

	1.4
	Diametro di volta fra i muri
	 20.000 mm
	     

	1.5
	Altezza libera dal suolo ad eccezione degli assali e delle sospensioni con veicolo in ordine di marcia
	200 mm
	     

	1.6
	Freno di stazionamento che agisca su entrambi gli assi
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2. Caratteristiche allestimento antincendio

	2.1 
	Altezza del piano di calpestio del cestello alla massima estensione delle volate, con la massima inclinazione  ≥ 75°
	30.000 mm
	     

	2.2 
	Angolo di inclinazione negativa della volata con veicolo livellato a zero gradi orizzontalmente e trasversalmente
	15°
	     

	2.3 
	Ingombro in altezza degli stabilizzatori completamente estratti con scala operativa (indicare la misura espressa in mm)
	/
	     

	2.4 
	Punti di aggancio su estremità̀ ultimo tronco di volata, atti a sopportare un peso non inferiore a 350 kg ognuno (indicare il numero di punti di aggancio previsti)
	/
	     

	2.5 
	Blocco di sicurezza per la salita sul pacco scala dal lato posteriore e da cestello, con spegnimento motore veicolo e blocco delle funzioni di movimentazione (semaforo)
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.6 
	Pulsante manuale su entrambi i lati della cabina (destro e sinistro) per comando operazione di sbarco/imbarco dal cestello anteriormente alla cabina.
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.7
	Monitor antincendio amovibile sul cestello di salvataggio con possibilità di montaggio su entrambi i lati destro e sinistro su appositi punti di montaggio.
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.8
	Presenza di n. 2 scalette di accesso al cestello di salvataggio in posizione opposta alla volata.
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.9
	Portata della staffa supporto paranco/Saf da posizionarsi sul cestello di salvataggio
	150 kg
	     

	2.10
	Telecamere stabilizzatori con relativa illuminazione di puntamento, fissate sull’allestimento e dotate di relativo monitor in cabina di guida per individuare il punto esatto sul terreno dell’area di appoggio dello stabilizzatore alla massima estensione.
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.11
	Controllo oscillazioni/movimenti dinamici delle volate in rotazione e inclinazione del pacco scale
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.12
	Tasti funzione dislocati sulla torretta e sul cesto, aventi l’anello esterno illuminato a Led, il quale segnala lo stato e la disponibilità delle funzioni, di cui: Bianco = Pronto / Verde = Attivato / Rosso = Errore.
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.13
	Leve di comando monoasse dislocate sulla torretta e sul cesto dedicate per movimentazione sfilo volate della scala e per ripiegamento o sollevamento del braccio articolato; in sostituzione del comando Joystick
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.14
	Monitor pannello gestione stabilizzatori posizionato in prossimità dei comandi degli stabilizzatori su entrambi i lati
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.15
	Braccio articolazione con controllo automatico per mantenere il medesimo a un angolo orizzontale di 0°
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.16
	Sollevamento e abbassamento verticale della sommità della scala o del cesto con sincronizzazione automatica della lunghezza della scala e dell'angolo di elevazione
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.17
	Funzione di movimentazione parallela lungo le facciate degli edifici anche in caso di allineamento angolare
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.18
	Controllo della punta della scala e del cesto in quattro (4) direzioni (su/giù, davanti/dietro) con sincronizzazione automatica della lunghezza della scala e dell'angolo di elevazione
	/
	|_| SI
	|_| NO

	3) Estensione delle garanzie

	3.1
	Estensione della garanzia oltre al minimo richiesto per autotelaio di base, espressa in anni (indicare il numero di anni aggiuntivi rispetto al parametro base pari a 2 anni)
	/
	     

	3.2
	Estensione della garanzia oltre al minimo richiesto per l’allestimento, espressa in anni (indicare il numero di anni aggiuntivi rispetto al parametro base pari a 2 anni)
	/
	     

	4) Assistenza e organizzazione post vendita

	4.1
	Distanza del centro di assistenza dell’autotelaio di base dalla sede dell’Unione dei Corpi VVF del Distretto di Pergine Valsugana, sita in Viale dell’Industria  n. 4 – 38057 Pergine Valsugana (TN) 
(riferimento “Google Maps® – indicare il percorso più breve, idoneo alle dimensioni del veicolo)
	km
	     

	Indicare la denominazione/ragione sociale e indirizzo completo della sede del centro designato per l’assistenza tecnica e ricambi autorizzati dell’autotelaio di base:

	     

	4.2
	Distanza del centro di assistenza dell’allestimento dalla sede dell’Unione dei Corpi VVF del Distretto di Pergine Valsugana, sita in Viale dell’Industria  n. 4 – 38057 Pergine Valsugana (TN) (riferimento “Google Maps®” – indicare il percorso più breve, idoneo alle dimensioni del veicolo)
	km
	     

	Indicare la denominazione/ragione sociale e indirizzo completo della sede del centro designato per l’assistenza tecnica dell’allestimento:

	     

	5) TEMPI DI CONSEGNA

	

	5.1
	Termine di consegna ai sensi dell’art. 6 del Capitolato amministrativo offerto (indicare il tempo di consegna offerto, espresso in giorni naturali consecutivi)
	550 gg
	     





	
Operatore 1 (singolo/capogruppo mandatario)
Nominativo      

	Operatore 2 (mandante)
Nominativo      


	Operatore 3 (mandante)
Nominativo      

	Operatore 4 (mandante)
Nominativo      





Luogo      		Data Fare clic o toccare qui per immettere una data.


documento firmato digitalmente


	N.B. Terminato l’inserimento dei dati richiesti nei campi attivi, salvare il file e procedere alla conversione dello stesso in formato pdf/A. Proseguire poi con l’apposizione della/e firma/e digitale/i secondo quanto prescritto dall’avviso di gara
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