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ALLEGATO D
MODELLO SCHEDA OFFERTA TECNICA





IMPORTANTE

L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della documenazione tecnica presentata adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituire segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.


MODALITA’ DI COMPILAZIONE
Il presente allegato andrà compilato nella colonna “Valore offerto”:
· nei campi vuoti andrà indicato il valore offerto;
· nei campi sì/no andrà barrata la casella di interesse.


[bookmark: _Hlk222214381]Spett.le
Corpo dei Vigili del fuoco volontari 
Cembra
Via C. Battisti 2
Cembra Lisignago, 38034 (TN)

Oggetto: FORNITURA DI n° 1 APS (AUTOPOMPA SERBATOIO) di seconda categoria, 4x4, per la dotazione di servizio del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Cembra

	Il sottoscritto / legale rappresentante o procuratore

	[bookmark: Testo2]     


	
	
	

	per l’impresa singola/capogruppo
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(In caso di imprese in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti costituendo

	Il sottoscritto / legale rappresentante (o agente munito di procura)

	     


	per l’impresa mandante 1

	     




	Il sottoscritto / legale rappresentante (o agente munito di procura)

	     


	per l’impresa mandante 2

	     




	     



in nome e per conto degli operatori economici che rappresentano

OFFRE/OFFRONO

le seguenti prestazioni migliorative:

	CARATTERISTICHE
	Parametro base
	VALORE OFFERTO

	1) CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI AUTOTELAIO

	

	1.1
	Trazione integrale di tipo permanente
	/
	|_| SI
	|_| NO

	1.2
	Potenza del motore
	≥ 400 cv
	     

	1.3
	Cilindrata del motore
	≥ 10 L
	     

	1.4
	Portata massima asse anteriore
	≥ 8500 kg
	     

	1.5
	Portata massima asse posteriore
	≥ 10500 kg
	     

	1.6
	Sistema di controllo della stabilità ESP
	/
	|_| SI
	|_| NO

	1.7
	Freno di stazionamento agente sull'asse anteriore
	/
	|_| SI
	|_| NO

	1.8
	Lunghezza massima
	≤ 7000 mm
	     

	1.9
	Altezza massima
	≤ 3500 mm
	     

	1.10 
	Angolo di attacco
	≥ 23°
	     

	2) CARATTERISTICHE TECNICHE FUNZIONALI ALLESTIMENTO

	2.1
	Capacità serbatoio idrico
	≥ 5200 L
	     

	2.2
	Pompa schiumogeno integrata nel sistema CAF
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.3
	Pompa del miscelatore schiuma in grado di riempire anche il serbatoio schiumogeno, con funzione di adescamento e lavaggio automatici
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.4
	Sistema CAF prodotto dalla ditta allestitrice
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.5
	Sistema CAF controllato dallo stesso pannello della pompa e con compressore scollegabile tramite frizione
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.6
	Pedane di accesso ai vani e tetto rivestiti con strisce di antiscivolo di classe R13 incollate e ripristinabili in caso di usura (non accettabile mandorlato o verniciatura)
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.7
	Pedana ribaltabile su asse posteriore, con sistema automatico di apertura del piano di appoggio in contemporanea con l’apertura della pedana stessa
	/
	|_| SI
	|_| NO

	2.8
	Unico pulsante di attivazione sistema CAF
	/
	|_| SI
	|_| NO

	3) ESTENSIONE DELLE GARANZIE E POST VENDITA

	3.1
	Estensione della garanzia oltre al minimo richiesto per autotelaio di base, espressa in anni (indicare le annualità intere aggiuntive rispetto al parametro base pari a 24 mesi)
	24 mesi
	     

	3.2
	Estensione della garanzia oltre al minimo richiesto per l’allestimento, espressa in anni (indicare le annualità intere aggiuntive rispetto al parametro base pari a 24 mesi)
	24 mesi
	     

	3.3
	Possesso officina mobile (organizzazione di assistenza con officina mobile entro 48 ore dalla chiamata)
	/
	|_| SI
	|_| NO

	4) TEMPI DI CONSEGNA

	

	4.1 
	Termine di consegna ai sensi dell’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto – norme amministrative offerto (indicare il tempo di consegna previsto, espresso in giorni naturali consecutivi)
	730 gg. naturali consecutivi
	     

	5) CERTIFICAZIONI

	5.1
	Possesso della certificazione ISO 14001 (allegare copia semplice della certificazione posseduta)
	/
	|_| SI
	|_| NO

	5.2
	Possesso della certificazione ISO 45001 (allegare copia semplice della certificazione posseduta)
	/
	|_| SI
	|_| NO

	5.3
	Possesso del rating di legalità rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) (indicare il numero di stelle attribuite e allegare copia semplice del provvedimento di attribuzione del rating)
	/
	|_| SI
	n. stelle      




	
Operatore 1 (singolo/capogruppo mandatario)
Nominativo      

	Operatore 2 (mandante)
Nominativo      


	Operatore 3 (mandante)
Nominativo      

	Operatore 4 (mandante)
Nominativo      




Luogo      		Data Fare clic o toccare qui per immettere una data.


documento firmato digitalmente


	N.B. Terminato l’inserimento dei dati richiesti nei campi attivi, salvare il file e procedere alla conversione dello stesso in formato pdf/A. Proseguire poi con l’apposizione della/e firma/e digitale/i secondo quanto prescritto dall’avviso di gara
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