	







ALLEGATO D
MODELLO SCHEDA OFFERTA TECNICA





IMPORTANTE

L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della documenazione tecnica presentata adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituire segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.


MODALITA’ DI COMPILAZIONE
Il presente allegato andrà compilato nella colonna “Valore offerto”:
· nei campi vuoti andrà indicato il valore offerto;
· nei campi sì/no andrà barrata la casella di interesse.


[bookmark: _Hlk136613388][bookmark: _Hlk196731393]Spett.le
Corpo dei Vigili del fuoco volontari 
Madonna di Campiglio
Via Dolomiti di Brenta, 158/BIS
38086 PINZOLO (TN)

Oggetto: FORNITURA DI n° 1 APS (AUTOPOMPA SERBATOIO) di prima categoria, per la dotazione di servizio del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Madonna di Campiglio

	Il sottoscritto / legale rappresentante o procuratore

	[bookmark: Testo2]     


	
	
	

	per l’impresa

	[bookmark: Testo3]     




(In caso di imprese in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti costituendo

	Il sottoscritto / legale rappresentante (o agente munito di procura) – in qualità di delegataria

	     


	per l’impresa

	     




	Il sottoscritto / legale rappresentante (o agente munito di procura) – in qualità di delegataria

	     


	per l’impresa

	     




	     



in nome e per conto degli operatori economici che rappresentano

OFFRE/OFFRONO

le seguenti prestazioni migliorative:


	CARATTERISTICHE
	Parametro base
	VALORE OFFERTO

	1) CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MIGLIORATIVE

	

	1.1
	Trazione integrale con l'innesto automatico della trazione (ATC)
	410 cv
	|_| SI
	|_| NO

	1.2
	Portata asse anteriore a 10 t
	3.400 mm
	|_| SI
	|_| NO

	1.3
	Presenza sistema EPS
	7.900 mm
	|_| SI
	|_| NO

	1.4
	Potenza motore in kw
	/
	     

	1.5
	Terzo asse sterzante idraulicamente con freni a tamburo e sistema di controllo elettronico
	/
	|_| SI
	|_| NO

	1.6
	Sospensioni posteriori a balestra
	/
	|_| SI
	|_| NO

	1.7
	Allestimento realizzato con profili in alluminio estruso anodizzato collegati da elementi strutturali in acciaio inossidabile
	7.000 kg
	|_| SI
	|_| NO

	1.8
	Sedili autoprotettori per i due passeggeri arretrati sulla parete posteriore della cabina con panca apribile porta materiale
	11.000 kg
	|_| SI
	|_| NO

	1.9
	Sedile autista tipo confort con possibilità di integrazione autoprotettore
	
	|_| SI
	|_| NO

	1.10
	Pompa del miscelatore schiuma in grado di riempire anche il serbatoio schiumogeno, con funzione di adescamento e lavaggio automatico
	
	|_| SI
	|_| NO

	1.11
	Sistema CAFS prodotto dalla ditta allestitrice
	
	|_| SI
	|_| NO

	1.12
	Sistema CAFS controllato dallo stesso pannello della pompa e con compressore scollegabile tramite frizione
	
	|_| SI
	|_| NO

	1.13
	Pedane a tetto con antiscivolo di classe R13
	
	|_| SI
	|_| NO

	1.14
	Unico pulsante di attivazione per il sistema CAFS
	
	|_| SI
	|_| NO

	1.15
	Qualità del pannello di controllo e del software di comando proposti, sotto il profilo della facilità e dell’intuitività di utilizzo
	
	ALLEGARE COME MEZZO DI PROVA LA  RELAZIONE DI CUI AL PARAGRAFO 14.2 DELL’AVVISO DI GARA

	1.16
	Angolo di sterzo del terzo ponte e qualità costruttiva dello stesso, sotto i profili della durata, affidabilità  e costi manutenzione
	
	ALLEGARE COME MEZZO DI PROVA LA  RELAZIONE DI CUI AL PARAGRAFO 14.2 DELL’AVVISO DI GARA

	2) ESTENSIONE DELLA GARANZIA

	2.1
	Estensione della garanzia sull’autotelaio (indicare le annualità intere aggiuntive rispetto al parametro base pari a 24 mesi)
	/
	     

	2.2
	Estensione della garanzia sull’allestimento (indicare le annualità intere aggiuntive rispetto al parametro base pari a 24 mesi)
	/
	     

	3) CERTIFICAZIONI

	3.1
	Possesso della certificazione ISO 14001 (allegare copia semplice della certificazione posseduta)
	/
	|_| SI
	|_| NO

	3.2
	Possesso della certificazione ISO 45001 (allegare copia semplice della certificazione posseduta)
	/
	|_| SI
	|_| NO

	3.3
	Possesso del rating di legalità rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) (indicare il numero di stelle attribuite e allegare copia semplice del provvedimento di attribuzione del rating
	/
	|_| SI
	n. stelle      

	
	
	
	|_| NO
	

	4) TEMPI DI CONSEGNA

	

	4.1
	Termine di consegna ai sensi dell’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto – norme amministrative offerto (indicare il tempo di consegna previsto, espresso in giorni naturali consecutivi)
	600 gg. naturali consecutivi
	     





	
Operatore 1 (singolo/capogruppo mandatario)
Nominativo      

	Operatore 2 (mandante)
Nominativo      


	Operatore 3 (mandante)
Nominativo      

	Operatore 4 (mandante)
Nominativo      




Luogo      		Data Fare clic o toccare qui per immettere una data.


documento firmato digitalmente


	N.B. Terminato l’inserimento dei dati richiesti nei campi attivi, salvare il file e procedere alla conversione dello stesso in formato pdf/A. Proseguire poi con l’apposizione della/e firma/e digitale/i secondo quanto prescritto dall’avviso di gara
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