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ALLEGATO D
MODELLO SCHEDA OFFERTA TECNICA





IMPORTANTE

L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della documenazione tecnica presentata adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituire segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.


MODALITA’ DI COMPILAZIONE
Il presente allegato andrà compilato nella colonna “Valore offerto”:
· nei campi vuoti andrà indicato il valore offerto;
· nei campi sì/no andrà barrata la casella di interesse.
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Corpo dei Vigili del fuoco volontari 
Vezzano 
						Via Nazionale, 12/A
						38096 VALLELAGHI (TN)

Oggetto: FORNITURA DI n° 1 APS (AUTOPOMPA SERBATOIO) di terza categoria per la dotazione di servizio del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Vezzano

	Il sottoscritto / legale rappresentante o procuratore

	[bookmark: Testo2]     


	
	
	

	per l’impresa singola/capogruppo

	[bookmark: Testo3]     




(In caso di imprese in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti costituendo

	Il sottoscritto / legale rappresentante (o agente munito di procura)

	     


	per l’impresa mandante 1

	     




	Il sottoscritto / legale rappresentante (o agente munito di procura)

	     


	per l’impresa mandante 2

	     




	     



in nome e per conto degli operatori economici che rappresentano

OFFRE/OFFRONO

le seguenti prestazioni migliorative:

	CARATTERISTICHE
	Parametro base
	VALORE OFFERTO

	1) CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MIGLIORATIVE

	

	1.1
	Altezza massima del veicolo compreso allestimento
	3.070 mm
	[bookmark: Testo1]     

	1.2
	Lunghezza massima
	6.000 mm
	     

	1.3
	Larghezza esterna cabina
	<= 2.200 mm
	     

	1.4
	Passo
	<= 3.650 mm e >=3300 m
	     

	1.5
	Massa complessiva a pieno carico
	<=  10,5 t e >= 10 t
	     

	1.6
	Impianto elettrico del veicolo con tecnologia CAN-BUS
	/
	|_| SI
	|_| NO

	1.7
	Capacità serbatoio H2O
	<= 2000 l e >=1800 l
	     

	1.8
	Apertura bandiere laterali a 30°, 90° e 120°
	90°
	|_| SI
	|_| NO

	1.9
	Altezza colonna fari
	4.500 mm
	     

	1.10 
	Regolazione fari colonna fari
	/
	|_| dx/sn – alto/basso

	
	
	
	|_| dx/sn

	
	
	
	|_| nessuna

	1.11
	Lumen colonna fari
	15.000 Lumen
	     

	1.12
	Portata pompa centrifuga con tutte le seguenti caratteristiche:
· portata di 2000 l/min a 10 bar;
· portata di 400 l/min a 40 bar;
· altezza massima di aspirazione 8 m
	1900 l/min a 10 bar;
350 l/min a 40 bar;
altezza 7 m
	|_| SI
	|_| NO

	1.13
	Lunghezza del naspo
	50 m
	     

	1.14
	Pannello di controllo senza touch screen
	/
	|_| SI
	|_| NO

	1.15
	Pannello di controllo nel vano pompa
	/
	|_| SI
	|_| NO

	1.16
	Portata verricello
	8 t
	     

	2) ASSISTENZA E ORGANIZZAZIONE POST VENDITA ALLESTIMENTO ANTINCENDIO

	2.1
	Distanza del centro di assistenza dell’allestimento dalla sede del Corpo dei Vigili del fuoco volontari Vezzano, Via Nazionale n. 12/A – 38096 Vallelaghi (TN), espressa in km stradali (riferimento Google Maps@)
	/
	     

	Indicare la denominazione/ragione sociale e indirizzo completo della sede del centro designato per l’assistenza tecnica dell’allestimento:

	     

	3) ESTENSIONE DELLE GARANZIE

	3.1
	Estensione della garanzia oltre al minimo richiesto per autotelaio di base, espressa in mesi (indicare le annualità intere aggiuntive rispetto al parametro base pari a 24 mesi)
	24 mesi
	     

	3.2
	Estensione della garanzia oltre al minimo richiesto per l’allestimento, espressa in mesi (indicare le annualità intere aggiuntive rispetto al parametro base pari a 24 mesi)
	24 mesi
	     

	4) TEMPO DI CONSEGNA

	

	6.
	Termine di consegna ai sensi dell’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto – norme amministrative offerto (indicare il tempo di consegna previsto, espresso in giorni naturali consecutivi)
	400 gg. naturali consecutivi
	     





	
Operatore 1 (singolo/capogruppo mandatario)
Nominativo      

	Operatore 2 (mandante)
Nominativo      


	Operatore 3 (mandante)
Nominativo      

	Operatore 4 (mandante)
Nominativo      




Luogo      		Data Fare clic o toccare qui per immettere una data.


documento firmato digitalmente


	N.B. Terminato l’inserimento dei dati richiesti nei campi attivi, salvare il file e procedere alla conversione dello stesso in formato pdf/A. Proseguire poi con l’apposizione della/e firma/e digitale/i secondo quanto prescritto dall’avviso di gara
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